РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02 2026г                                                                                                                      № 10-п

п. Мамакан.

Об утверждении актуализированного плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)на территории Мамаканского городского поселения
 на отопительный период 2026-2027 годов

В соответствии с п. 4.2 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пп 8.3.1 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьями 33, 45 Устава Мамаканского муниципального образования, администрации  Мамаканского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированный План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применения электронного моделирования аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Мамаканском городском поселении на отопительный период 2026-2027гг (приложение № 1.)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Мамакана»» и на официальном сайте администрации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» www.mamakan-adm.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта Кинах Н.С.

Глава Мамаканского городского поселения                                                            Ю.В. Белоногова      

Приложение 1.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мамаканского горродского поселения
                                                                                                            от «05» _02.2026 года № 10-п
           Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на территории Мамаканского городского поселения
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на территории Мамаканского городского поселения (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Мамаканского городского поселения (далее - Администрация), ресурсоснабжающих организаций, управляющей организации при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения расположенных на территории Мамаканского городского поселения. 

1.2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими и управляющими организациями, ремонтными и наладочными бригадами, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории Мамаканского городского поселения. 
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг); 
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, предоставляющее коммунальные услуги, производящее или приобретающее коммунальные ресурсы и отвечающее за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, исполнитель услуг по договору, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;
 «потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов; 
«коммунальные ресурсы» - тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунальльного хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке; 
«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более); 
«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке; 
«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;
«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая: 
«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии; 
«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защиты и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии. 
«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов; 
«неисправность» - другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, возникновения аварий

определенных технологическим процессом.

1.4. основными целями настоящего Порядка являются:
 - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории ;
- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций в системах теплоснабжения расположенных на территории Мамаканского гороского поселения;

- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на

объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения расположенных на территории Мамаканского городского поселения.
1.5. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющей организации, является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.
1.6. Основными направлениями предупреждения являются: содержание оборудования систем теплоснабжения в технически исправном состоянии; постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок; создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования; обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами; обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.
2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить технологические нарушения в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения.

За последние 3 года (202З,2024,2025) аварии в системах электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения расположенных на территории Мамаканского городского поселения не зарегистрированы. 

2.1. Аварии в тепловых сетях:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов;
- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей

первой категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше l6 часов.
2.2. Аварии в водопроводных сетях:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов водопроводных сетей в течение года, восстановление работоспособности которых продолжается более 24 часов;
- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше l6 часов.
2.З. Аварии в электрических сетях:
- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя; 
- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода её из строя: воздушная линия- за период более 3 суток;
- неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:
одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации (при несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей);

одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;
одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей. 
2.4. Аварии в многоквартирных жилых домах:
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, инженерных сетей внутридомового имущества (сетей теплоснабжения в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов);
- разрушение (повреждение) основного электрооборудования, а также неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала управляющей организации, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.
2.5. Основные виды аварий, причины возникновения аварий, возможных масштабов аварий и уровней реагирования, а также типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения расположенных на территории Мамаканского городского поселения приведены в Таблице l

Таблица 1

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий,
а также источники (места) их возникновения в системах теплоснабжения
расположенных на территории Мамаканског городского поселения
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала

	Аварии в электрических сетях — наиболее опасный вид аварии
	Остановка котельной, прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону 8(39561)-5-60-60**44-070.

Выяснить у диспетчера причину отсутствия электроэнергии и время восстановления.

Перейти на резервный источник электроснабжения (генератор).

Время устранения аварии - 1 час

	Аварии в коммунальных отопительных котельных
	Остановка котельной, выход
из

строя котла
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях.
	объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения на резервный котел организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению

размораживания тепловых сетей силами персонала ООО «ТеплоВодоРесурс»


	
	
	
	
	Время устранения аварии - 24 часа


	Аварии в тепловых сетях
	Порыв на участке тепловых сетей.

Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	объектовый
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую аппаратуру).

При невозможности переключения или длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала ООО «ТеплоВодоРесурс».

Время устранения аварии - 8 часов



	Аварии в коммунальных отопительных котельных
	Ограничение работы котельной, выход из строя сетевого насоса
	Прекращение циркуляции
в

системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	объектовый
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения на резервный насос организовать работы по ремонту силами персонала ООО «ТеплоВодоРесурс».

Время устранения аварии - 4 часа


3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3.1. К работам при локализации и ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющий организации.

Количество, состав и дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий в системах теплоснабжения приведено в таблице 2 и Приложение № 3 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Мамаканского городского поселения  на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).
Таблица 2
	№
	Наименование организации
	Кол-во бригад (ед.)
	Кол-во человек
	Техника ед

	1
	ООО «ТеплоВодоРесурс»

666504, Иркутская обл.,

рп. Мамакан ,  ул.Ленина, дом 8
	3
	12
	   - ГАЗ САЗ КО533В

  - УАЗ-31512

  - УАЗ39626

  - ГАЗ-САЗ 3309

сварочное оборудование.

- Погрузчик К-700;

- Вакуумная машина. 




4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения
Организация взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, представителей собственников при непосредственном способе управления при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения расположенных на территории Мамаканского городского поселения осуществляется следующей последовательности.

4.1. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет глава Мамаканского городского поселения и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

4.2. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

· на муниципальном уровне - от администрации ДДС и  уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

· на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов);

· на межмуниципальном уровне — муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская службаадминистрации г Бодайбо и района  (далее — ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, ) организаций, расположенных на территории Мамаканског городского поселения.

4.3. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
4.4. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана:
· принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;

· силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

· диспетчер ДДС,  сообщает информацию об аварийной ситуации:

а)
Главе Мамаканского городского поселения  (в случае его отсутствия -       и .о. главы Мамаканского городского поселения;

б)
в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г.Бодайбо и  района»;

в)
диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

г)
диспетчерским службам управляющей организации и представителям собственников многоквартирных домов с непосредственным способом управления (далее - представители МКД с НСУ). Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;

· по окончанию ликвидации аварии оповестить о времени подключения: главу Мамаканского городского поселения (в случае его отсутствия – и.о главы Мамаканского городского поселения, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба »г Бодайбо и района, управляющую организацию, представителей МКД с НСУ.

4.5. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, представитель МКД с НСУ обязаны обеспечить:

· ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДДС, в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДДС, собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДДС,  либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-​диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления;

· локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;

· в течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших – главе Мамаканского городского поселения (в случае его отсутствия –и.о главы Мамаканского городского поселения), МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г.Бодайбо и района» и соответствующую теплоснабжающую организацию;

· оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;

· проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки;

· при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей (теплосетевой) организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;

· после ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность – Главу Мамаканского городского поселения (в случае его отсутствия – и.о главы Мамаканского городского поселения), МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г.Бодайбо и района» и соответствующую теплоснабжающую (теплосетевую) организацию.

4.6. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

4.7. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации, представитель МКД с НСУ незамедлительно сообщают об аварии – главе Мамаканского городского поселения (в случае его отсутствия – и.о.главы Мамаканского городского поселения), МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г.Бодайбо и района», а также в ДДС (АДС) Единой теплоснабжающей организации осуществляющую свою деятельность на территории Мамаканского городского поселения.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие (теплосетевые) организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

4.8. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации, администрацией Мамаканского городского поселения может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мамаканского городского поселения (далее - Комиссия по ЧС) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).
4.9.
Процедуры действий по ликвидации аварий в системе теплоснабжения зависят от вида и масштаба аварии. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепловой энергии в дома и социально значимые объекты.

4.10.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ в системе теплоснабжения осуществляется руководством организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и тепловые сети.

4.11.
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

4.12.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

4.13.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно.

4.14.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует – главу Мамаканского городсого поселения (в случае его отсутствия – и.о главы Мамаканского городского поселения), МКУ «Единая дежурно-диспетчерская г.Бодайбо и района» не позднее 20 минут с момента происшествия аварии.

4.15.
О сложившейся обстановке население информируется Администрацией, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования, по средствам социальных сетей в Telegram и МАХ.

4.16.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает – главе Мамаканского городского поселения (в случае его отсутствия – и.о главы Мамаканского городского поселения). При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует КЧС.

4.17.
Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) Мероприятия при аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения.
	№п\п
	Мероприятия
	Срок

исполнения от 4+
	Исполнитель

	При возникновении аварийной ситуации на коммунальных системах

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г.Бодайбо и  района» об аварии в коммунальных

Системах жизнеобеспечения

населения:

определение объема

последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных

объектов);

принятие мер по

бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения

населения муниципального

образования;

· организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения
по резервным линиям;

- организация работ
по восстановлению линий электропередач и систем

жизнеобеспечения при авариях на них;

· принятие мер для обеспечения

электроэнергией учреждений

здравоохранения,  общеобразовательных учреждений.
	Немедленно
	Дежурно​диспетчерская служба, руководители ресурсоснабжающих организаций

	2.
	Проверка работоспособности резервных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка резервных источников питания для 

обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций учреждений здравоохранения общеобразовательных 

учреждений, Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома.
	 4+0.30-01.00
	Аварийно​восстановительные бригады

	3.
	При поступлении сигнала в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г.Бодайбо и района» об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение информации до главы Мамаканского городского поселения

	Немедленно
	Оперативный дежурный ДДС

	4.
	Проведение расчетов по
устойчивости функционирования систем
отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и руководство устранением аварийной
ситуации.
	4+ 02.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	5.
	Организация работы оперативных групп ресурсоснабжающих организаций
	4+ 0.30
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	6.
	Выезд оперативной группы эксплуатирующей
объект
электро-водо-, теплоснабжения в район населенного пункта, в котором произошла авария Проведение анализа обстановки определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества объектов котельных, учреждений здравоохранения,  общеобразовательных учреждений, попадающих в зону) возможной аварийной ситуации.
	4+ 02.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	7.
	Проведение расчетов по

устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, выдача рекомендаций в

Администрацию


	4+ 02.00
	Администрация,
ДДС, руководители ресурсоснабжающих организаций

	8. 

	Организация несения круглосуточного дежурства специалистов и руководящего состава администрации Мамаканского городского поселения

	4+01.00
	Администрация Мамаканского городского поселения


	9
	Проведение заседания КЧС и подготовка распоряжения председателя КЧС «О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим повышенной готовности» (по решению председателя КЧС при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей)
	4 +01.30-02.30
	Председатель КЧС, оперативный штаб КЧС

	10.
	Организация работы оперативного штаба при КЧС


	4 +02.30
	Глава Мамаканского городского поселкния


	11.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.


	4 +03.00
	Оперативный штаб КЧС, руководители ресурсоснабжающих организаций

	12.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)


	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб

КЧС,

Администрация

Мамаканского городского поселения

	13.
	Организация сбора и обобщения информации:

· ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

· состоянии безопасности

объектов жизнеобеспечения

поселения;

· состоянии отопительных

котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.


	Через каждые 1 час (в течении первых суток)

2 часа (в после дующие сутки).
	Оперативный штаб КЧС, оперативный дежурный ДДС

	14.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.


	В ходе ликви​дации аварии.
	Оперативный штаб

КЧС

	15.
	Доведение информации до главы Мамаканского городского поселения
о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	4 +03.00
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	16.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.


	По решению КЧС
	Аварийно​восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций

	По истечении 24 часов после возникновения аварийной ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварийной ситуации в режим чрезвычайной ситуации)

	17.
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя КЧС о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим чрезвычайной ситуации


	4 +24.00
	Председатель КЧС

	18.
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно​спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС

	По решению председателя КЧС
	Администрация

Мамаканского городского поселения

	19.
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенном пункте, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга


	Через каждые 2

часа
	Оперативный штаб

КЧС

	20.
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим повседневной деятельности


	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Председатель КЧС

	21.
	Доведение распоряжения председателя КЧ о переводе муниципального звена территориальной подсистемы в режим повседневной деятельности.


	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб

КЧС

	22.
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС


	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Председатель КЧС


5. Состав и дислокация сил и средств

Состав и дислокация сил и средств приведены в таблице 2 и Приложение № 2 к Порядку (плану) действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Мамаканского городского поселения Иркутской области на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).

6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
населения (в случае если в результате аварий на объекте
теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
6.1. Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) — его своевременное оповещение и информирование. Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.
6.2. При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Мамаканского городского поселения и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности.

6.3. Теплоснабжающая организация разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывает мероприятия по проведению аварийно-​восстановительных работ. При необходимости выполняет аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей согласно графику.

6.4. Координацию мероприятий при угрозе аварий на системах энергоснабжения осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мамаканского городского поселения.

6.5. Население, попавшее в зону локализации и ликвидации аварии на теплосетях при наличии их угрозы жизни и здоровья, эвакуируется в пункты временного размещения и питания по адресу: МОУ Мамаканская СОШ ул. Ленина 1,  ДЦ п. Мамакан ул. Ленина 2.
При необходимости осуществляется эвакуация пострадавших получивших травмы в ОГБУЗ   больница г. Бодайбо и района » 
7. Порядок организации материально-технического, инженерного и
финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации
аварий на объекте теплоснабжения.
7.1. Объем аварийного запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуации на объектах теплоснабжения на территории Мамаканского городского поселения формируется на складах ежегодно.

1) Для устранения последствий аварийный ситуаций в ресурсоснабжающих и управляющей организации создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказами по предприятиям.

2) Перечень и место нахождения неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения приведен в таблице 1 Приложения № 3 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Мамаканского городского поселения на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования)
3) К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

7.2. Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения на территории Мамаканского городского поселения зависит от уровня возникновения аварии и формируется на финансовый год.

1) Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения местного уровня определяется постановлением администрации Мамаканского городского поселения.
2) Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения локального (объектового) уровня осуществляется за счет финансовых средств ресурсоснабжающих организаций, задействованных в аварийно-восстановительных работах.

3) Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно​восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий (ЧС) на объектах теплоснабжения осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и администрации Мамаканского городского поселения Иркутской области на очередной финансовый год.

8. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в системах теплоснабжения расположенных на территории Мамаканского городского поселения
8.1. Обеспечение согласованности действий ответственных лиц при ликвидации последствий аварийных ситуаций во многом зависит минимизация ущерба от их возникновения.

8.2. Все ответственные лица, указанные в Порядке, обязаны четко знать и строго выполнять возложенные на них обязанности в ходе мероприятий по ликвидации аварийной ситуации.

8.3. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является – глава Мамаканского городского поселения.

8.4. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации. Действия ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а)
ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к руководству работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б)
организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем. В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;

в)
проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г)
контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Порядка действий, и своих распоряжений, и заданий;

д)
контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е)
дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

ж)
дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и)
докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

8.5. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

8.6. Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а)
по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;

б)
при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

в)
обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

г)
проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

8.7. Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а)
руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б)
организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в)
обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г)
держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

д)
систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е)
до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

9. Общие сведения по применению электронного моделирования при
ликвидации последствий аварийных ситуаций

9.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

9.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

а)
графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б)
паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в)
паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г)
гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д)
моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
к)
сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

9.3. Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

· моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

· формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

· формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

9.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

· программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

· средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

· собственно, данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

9.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций используется разработанные электронные модели систем централизованного теплоснабжения Мамаканского городского поселения разработанная ООО «ПроГИС», с графическими материалами (PDF, DOCX),
9.6. С применением геоинформационной системы PypeNet можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схему инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

С применением программного обеспечения PypeNet возможно проводить анализ отключений, переключений или полностью изолирующей участок и т.д.

10. Применение электронного моделирования при ликвидации
последствий аварийных ситуаций
10.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов программного обеспечения PypeNet при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.
10.2. Специалист, работающий с электронными моделями систем теплоснабжения Мамаканского городского поселения в PypeNet для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок, должен выполнить «Поверочный расчет» с внесением изменений в исходные данные при моделировании аварийной ситуации, например, отключении отдельных участков тепловой сети.
10.3. На основе данных полученных при электронном моделировании дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
· список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.
· информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.
С применением электронного моделирования проводить расчеты объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления, при изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией.

10.4. При необходимости формировать в отчет табличные данные результатов расчета, экспортировав их в электронные таблицы Microsoft Excel, а также вывести таблицы на печать.
Приложение № 1                    

к Порядку (плану) действий по ликвидации

 последствий аварийных ситуаций в сфере 

теплоснабжения на территории

 Мамаканского гордского поселения

Моделирование (электронное) аварийных ситуаций

1. Общая схема теплоснабжения котельной на 12 Гкал\час
2. Общая схема теплоснабжения от котельной БМК 4,5Гкал\
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4. Рисунок 1.3.1 – Схема тепловых сетей от котельной 12 Гкал/ч
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6. Рисунок 1.3.2 – Схема тепловых сетей от котельной БМК

Приложение № 2                    

к Порядку (плану) действий по ликвидации

 последствий аварийных ситуаций в сфере 

теплоснабжения на территории

 Мамаканского городского поселения 
Перечень материалов и запасных частей на территории Мамаканского МО
       Материальные ресурсы находятся. п. Мамакан ул. Станционная 10 (Котельная 12 Гкал\час), БМК Строительная 42.

- труба диаметр 25 длина 6м – в количестве 5шт;

- труба металлическая – диаметр 159 длиной 6-4м метров в количестве 10 штук.

- труба металлическая – диаметр 89 длиной 6 метров в количестве 15 штук.

- утеплитель (маты) – в количестве 12 штук.

-заглушка 50мм -20шт;

-заглушка 110мм 11шт;

-кран шаровой 50 в количестве -2шт

-кран шаровой латунный12 в количестве -10шт

- задвижки шаровые диаметром 50 – в количестве 6 штук.

- задвижки шаровые диаметром 80- в количестве 4 штук.

- доска 50 мм длиной 4 метра в количестве 40 штук.

- шланг диаметр 25  длиною 20 метров в количестве 3 штуки.

- шланг диаметром 50 длиною 10 метров в количестве 1 штука.

- ДЭС АД-630 стационарная на котельной 12 Гкал\час в количестве 1 штука.

- ДЭС АД-200 передвижная на котельной БМК   в количестве 1 штука.

- сгоны Ду15 в количестве 20 штук.

- сгоны Ду25 в количестве 7 штук.

-сгон Ду40 в количестве 2шт

- клапан балансировочный 1\2в количестве 10 штук.

- клапан балансировочный 1\4 в количестве 6 штук.

- клапан балансировочный 3\4 в количестве 5штук

- электроды МЭР 3 в количестве 11 пачек.

- электроды ОННИ в количестве 10 пачек.

- гайка М 6 – в количестве 8шт.

-гайка м10 –в количестве 20шт.

-гайка м12- в количестве 4шт

